

	

	




























附件1

有限空间作业安全风险告知牌示例
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参考来源：GB 46768-2025 《有限空间作业安全技术规范》

附件2

规模养殖场畜禽粪污处理有限空间安全防护与

应急救援设备配备参考清单

	类别
	设备名称
	主要用途

	气体检测
	便携式多气体检测报警仪（检测硫化氢、甲烷、一氧化碳等）
	作业前及作业中有毒有害气体浓度实时检测

	通风换气
	防爆轴流风机、手提式轴流风机等
	作业前强制通风，降低有毒有害气体积聚

	呼吸防护
	自吸式长管呼吸器、电动送风长管呼吸器等
	进入有限空间作业或应急救援时使用

	坠落防护
	全身式安全带、安全绳等
	防止作业人员坠落

	救援设备
	救援吊带、救援绳等
	非进入式垂直救援

	通讯照明
	防爆手电筒、安全帽灯等
	作业现场通讯和照明

	警示隔离
	安全警示牌、隔离围栏等
	防止无关人员误入


注：规模养殖场应根据粪污处理设施具体类型、规模、作业频率及风险自评结果，合理选择并配备上述设备，确保定期检查、维护和人员培训到位。
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