## 附件4

# 湖南省农用连栋钢架大棚核验表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 核验机构名称（盖章）： | | | |
| 一、购机人信息 | | | |
| 姓名/组织名称 |  | | |
| 身份证号 |  | | |
| 安装地址 |  | 联系电话 |  |
| 二、补贴机具信息 | | | |
| 生产企业 |  | 经销商 |  |
| 型号 |  | 出厂编号 |  |
| 面积（m²） |  | 补贴额（元） |  |
| 三、基本参数核验情况 | | | |
| 核验项目 | 核验值 | 参考值 | 核验结果 |
| 跨度（m） |  | 6（GPL-625） 8（GPL-832） 误差范围±0.1 | □通过 □不通过 |
| 顶高（m） |  | 4-4.2（GPL-625） 4.8-5（GPL-832） 误差范围±0.05 | □通过 □不通过 |
| 肩高（m） |  | 2.5（GPL-625） 3（GPL-832） 误差范围±0.02 | □通过 □不通过 |
| 拱间距（m） |  | 0.6（GPL-625） 0.8（GPL-832） 误差范围±0.03 | □通过 □不通过 |
| 纵拉杆（道） |  | 3（GPL-625） 3（GPL-832） | □通过 □不通过 |
| 拱管与纵拉杆直径 与厚度（mm） |  | Φ25/1.5（GPL-625） Φ32/1.5（GPL-832） | □通过 □不通过 |
| 四、主要零部件材料核验情况 | | | |
| 零部件名称 | 核验结果 | 零部件名称 | 核验结果 |
| 拱杆 | □通过 □不通过 | 覆盖膜 | □通过 □不通过 |
| 纵拉杆 | □通过 □不通过 | 防虫网 | □通过 □不通过 |
| 主立柱 | □通过 □不通过 | 卡槽 | □通过 □不通过 |
| 副立柱 | □通过 □不通过 | 管槽固定卡 | □通过 □不通过 |
| 天沟 | □通过 □不通过 | 楔形卡管 | □通过 □不通过 |
| 加强杆 | □通过 □不通过 | 管管固定卡 | □通过 □不通过 |
| 卷膜杆 | □通过 □不通过 | 卡簧 | □通过 □不通过 |
| 拱杆连接件 | □通过 □不通过 | 钢丝夹 | □通过 □不通过 |
| 外遮阳结构件 | □通过 □不通过 | 棚门 | □通过 □不通过 |
| 基础 | □通过 □不通过 |  |  |
| 五、人机合影照片 | | | |
|  | | | |
| 核验结果 | □通过 □不通过 | | |
| 核验时间 | 年 月 日 | 核验人员签名 |  |
| 备注：设计施工图纸请附后。 | | | |